Лиры для сыра  
Характеристики

Вес сырной головки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размеры** | Объем сыроварни | | | |
|  | 40 л | 60 л | 80 л | 100 л |
| **Режущая часть** | 166x326x25 | 166x326x25 | 166х446х25 | 166х446х25 |
| **Длина ручки** | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| **Общая длина** | 726 м | 726 м | 846 м | 846 м |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Размеры** | Объем сыроварни | | |
|  | 120 л | 160 л | 200-500 л |
| **Режущая часть** | 209х569х25 | 209х569х25 | 249х609х25 |
| **Длина ручки** | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| **Общая длина** | 1069 м | 1069 м | 1109 м |